Приложение 73

к приказу Федеральной службы

по труду и занятости

от 01.02.2022 № 20

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Место для нанесения QR-кода |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов) для осуществления федерального

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, по проверке выполнения

требований охраны труда при работе на высоте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида контроля | Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Вид контрольного (надзорного) мероприятия |  |
| Дата заполнения проверочного листа |  |
| Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами |  |
| Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа |  |
| Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа | Решение № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ |
| Наименование контрольного (надзорного) органа |  |
| Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия | № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц контрольного (надзорного) органа, проводящих контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющих проверочный лист, в том числе руководителя группы инспекторов (при наличии) |  |

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | Примечание |
| Да | Нет | Неприменимо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | При невозможности исключения работ на высоте работодатель обеспечил реализацию мер системы управления охраной труда (далее - СУОТ) по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей, а именно: применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах? | Подпункт "а" пункта 6 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2020, регистрационный № 61477) (далее - Правила № 782н) |  |  |  |  |
| 1.1 | При невозможности исключения работ на высоте работодатель обеспечил реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей, а именно: применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов? | Подпункт "б" пункта 6 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 2 | Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ? | Пункт 7 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 3 | Меры безопасности при проведении работ на высоте, которые проводятся без оформления наряда-допуска, изложены в технологических картах, инструкциях по охране труда или производственных инструкциях с учетом требований Правил № 782н? | Абзац 2 пункта 8 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 4 | Установленные работодателем дополнительные требования безопасности не противоречат Правилам № 782н? | Подпункт "а" пункта 10 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 5 | Требования охраны труда содержатся в соответствующих инструкциях по охране труда, доведены до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа? | Подпункт "а" пункта 10 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 6 | Работодателем исполняются требования к работникам при работе на высоте? | Пункты 12 - 34 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 7 | Работодателем исполняются требования охраны труда по обеспечению безопасности работ на высоте? | Пункты 35 - 47 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 8 | Работодателем исполняются требования охраны труда при организации работ на высоте с оформлением наряда-допуска? | Пункты 48 - 58, 61, 64, 65 - 74 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 9 | Работодателем исполняются требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам? | Пункты 75 - 115 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 10 | Работодателем исполняются требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте? | Пункты 117, 119 - 123, 125, 126, 127 - 142 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 11 | Работодателем исполняются требования охраны труда по охране труда при применении систем канатного доступа? | Пункты 143 - 154 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 12 | Работодателем исполняются требования охраны труда работников при перемещении по конструкциям и высотным объектам? | Пункты 155 - 158 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 13 | Работодателем исполняются требования охраны труда при применении анкерных устройств, содержащих жесткие или гибкие анкерные линии? | Пункты 159 - 168 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 14 | Работодателем исполняются требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов? | Пункты 169 - 182 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 15 | Работодателем исполняются требования охраны труда при применении когтей и лазов монтерских? | Пункты 183 - 190 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 16 | Работодателем исполняются требования охраны труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте? | Пункты 191 - 193 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 17 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации? | Пункты 194 - 230, 232 - 242 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 18 | Работодателем исполняются требования охраны труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и сборных несущих конструкций? | Пункты 243 - 244 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 19 | Работодателем исполняются требования охраны труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций? | Пункты 246 - 248 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 20 | Работодателем исполняются требования охраны труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий? | Пункты 250 - 260 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 21 | Работодателем исполняются требования охраны труда при выполнении работ на дымовых трубах? | Пункты 262 - 267 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 22 | Работодателем исполняются требования охраны труда при производстве бетонных работ? | Пункты 269 - 273 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 23 | Работодателем исполняются требования охраны труда при выполнении каменных работ? | Пункты 274 - 281 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 24 | Работодателем исполняются требования охраны труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий? | Пункты 283 - 290 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 25 | Работодателем исполняются требования охраны труда при отделочных работах на высоте? | Пункты 292 - 295 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 26 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях? | Пункты 296, 297 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 27 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работе над водой? | Пункты 298 - 300 Правил № 782н |  |  |  |  |
| 28 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работе на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах? | Пункты 303 - 305 Правил № 782н |  |  |  |  |